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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku za

nakup računalniške gruče 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-2B (Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12.3.2010), v skladu s 25. členom ZJN-2B in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 15.4.2010, vas vabimo k oddaji ponudbe na javni razpis po odprtem postopku za dobavo računalniške gruče.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 66.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.cipkebip.org/ 
Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2A kadarkoli prekine postopek javnega naročanja.

1. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nakup računalniške gruče.
2. Popolna ponudba

Popolna ponudba mora vsebovati:

a) Izpolnjene in podpisane podatke o ponudniku Obrazec A
b) Izpolnjen in podpisan predračun Obrazec B
c) Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev Obrazec C
d) Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev Obrazec D
e) Izpolnjena in podpisana izjava o odzivnem času za servis Obrazec E
f) Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P Obrazec F s prilogo F1 in F2
g) Garancija za resnost ponudbe Obrazec G
h) Izjava banke Obrazec H
i) Dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeno računalniško gručo (Priloga št. 1)
j) Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe (Priloga št. 2)
K obrazcu F mora ponudnik obvezno priložiti dve prilogi:

· Priloga F1: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun

· Priloga F2: S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene cene brez DDV z veljavnostjo ponudbe vsaj 90 dni (Obrazec G).

Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Ponudnik mora predložiti Izjavo banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec H).
Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu, vse strani oštevilčene in zvezane tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Priloženi izpolnjeni obrazci morajo biti podpisani in opremljeni z žigom.

Ostali pogoji:

a) Predračun mora biti veljaven vsaj 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
b) Ponudba mora vsebovati tudi stroške prevoza in fizične postavitve gruče na naročnikovi lokaciji.
c) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

d) Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.

e) Čas dobave ne sme biti daljši od 30 dni od podpisa pogodbe.

3. Tehnične zahteve

Računalniška gruča se bo uporabljala za poganjanje računsko zahtevnih programov računske biologije in kemije, še posebej za analizo podatkov z metodami bioinformatike in strojnega učenja. Gruča mora biti sestavljena modularno in mora omogočati preprosto nadgradnjo v prihodnosti. 
Vsebovati mora naslednje komponente: 
centralni del, sestavljen iz 
(a) dveh nadzornih strežnikov, 
(b) omrežnega stikala in 
(c) diskovnega polja, ter 
računski del, sestavljen iz 
(d) devetih računskih strežnikov.

Gruča mora poleg tega vsebovati tudi 
(e) dve napravi za neprekinjeno napajanje in 
vso potrebno opremo za povezavo naštetih komponent v delujočo računalniško gručo.

Minimalne tehnične zahteve naročnika, ki jih mora izpolnjevati predmet javnega naročila po odprtem postopku so sledeče (po posameznih delih):

a) Nadzorni strežnik (2 kosa):

i. ohišje:

· rackmount 2U, z vsem potrebnim za montažo v rack,
· 8 hotswap prostorov za 3.5’’ sas-3Gbps diske z vgrajenim backplane-om,
· vgrajen vsaj 720W redundančni napajalnik (če je dovolj močan za opisano konfiguracijo v okrnjenem načinu – ko deluje samo 1 del od dveh, drugače močnejši),
· hlajenje: vgrajeni ventilatorji 3 (80mm),
· (na primer: Supermicro CSE-825TQ-R720LPB);

ii. matična plošča:

· ATX, 

· 2x 1944 pin G34 socket,  

· chipset, ki podpira spodaj opisan procesor (istega proizvajalca kot je procesor),
· razširitvene možnosti: 3x PCI Express x16 2.0, 1x PCI Express x8, 2x PCI Express,
· vgrajena grafična kartica z 16 MB lastnega pomnilnika,
· konektorji: vsaj 8x USB 2.0 (2 zadaj, 2 notranja, 2 header-ja), 1x COM, 1x COM header, 6x SATA 3GBps, 8x SAS 6GBps, 2x 10/100/1000Mbit LAN, 1x LAN za IPMI, PS/2 porta za miš in tipkovnico,
· 16x DDR3 1333/1066/800 registred ali unbuffered ecc in ne-ecc DIMM, 

· podpora 8x SAS  in 6x SATA,
· (na primer: Supermicro H8DG6-F);

iii. procesor (2 kosa):

· 2.3GHz/1066, 8x 512KB L2 predpomnilnik, 2x 6MB L3 predpomnilnik, 3200MHz bus speed DDR, 45 nm tehnologija, max 1.3V napajanje, podpira MMX, SSE, SSE2 in SSE3, SSE4a, 3Dnow, AMD-V 2.0 tehnologije, osem jeder,

· (na primer: AMD Opteron 6134 ali boljši);

iv. delovni pomnilnik:

· 32GB: 8 modulov po 4GB DDR3 1333 ecc reg (iz seznama kompatibilnih pomnilnikov proizvajalca matične plošče);

v. trdi disk (2 kosa):

· vsaj 300GB, SAS 6Gbps, 15000rpm, 16MB cache, narejen za neprekinjeno delovanje,
· (na primer ST3300657SS);

vi. vmesnik Fibre Channel Host Bus Adapter:

· 2 portni, za priklop zunanjega diskovja, ustrezen za opisani strežnik ter za diskovno polje, 8GBps.

b) Omrežno stikalo (1 kos):

i. priključki:

· 48x 10/100/1000BASE-T port,
· 4x Combo SFP slot,
· port za RS-232 konzolo,
· stacking: 2x HDMI stacking Port, do 6 enot na stack, stacking bandwidth do 10Gbps z linearno topologijo, do 20Gbps z dvosmerno redundantno ring topologijo;

ii. zmogljivost:

· kapaciteta:116Gbps, 86.3Mpps 64-Byte Packet Fowarding Rate,

· 8K Velikost MAC Address Tabele, Packet Buffer 1.5MB, Jumbo Frame (Max.) 10,240B;

iii. napajanje: 240V, 50Hz, do 110W;
iv. dimenzije: 440mm x 310mm x 44mm, 1U, do 5,5kg;
v. EMI/EMC FCC Class A, ICES-003 Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A;
vi. programske zmožnosti (functions);

vii. L2 lastnosti (features):

· IGMP snooping v1, v2,
· do 256 IGMP snooping skupin,
· do 64 statičnih multicast naslovov,
· IGMP per VLAN,
· IGMP snooping fast leave,
· MLD snooping,
· 802.1D STP,
· 802.1s MSTP,
· 802.1w RSTP,
· STP Loopback Detection,
· BPDU filtering,
· 802.3ad Link Aggregation: do 32 skupin na napravo, 8 portov na skupino,
· zrcaljenje,
· one-to-one mode,
· many-to-one mode,
viii. VLAN:

· 802.1Q,
· VLAN skupine,
· skupaj 256 VLAN skupin, max. 256 statičnih,
· maks. 256 dinamičnih VLAN skupin,
· GVRP;

ix. ACL (Access Control List):

· profili/pravila (max Mask/Profiles): 15 profilov, 240 pravil na profil,
· časovni ACL,
· vsebinski ACL glede na: 802.1p prioriteto, MAC naslov, IP naslov, L4 tip protokola, VID, Ether type, DSCP, TCP/UDP številko porta;

x. kvaliteta storitve (QoS):

· 4 prioritetne vrste,
· 802.1p standarde
· nadzor vrst: WRR/Strict/ST+WRR načini,
· nadzor širine pretoka (bandwith),
· port in pretok glede na nadzor širine pretoka razdrobljenost do 64Kbps, 

· razred storitve glede na: 802.1p prioriteto, Ether type, DSCP, TCP/UDP številka porta, VLAN MAC naslov, IP naslov, tip protokola;
xi. varnost:

· Safeguard Engine,
· SSH v2,
· SSL v3,
· port varnost: 16 MAC na port,
· Broadcast Storm Control;
xii. AAA:802.1X avtentikacija na osnovi porta/MAC naslova, gost VLAN, kontrola dostopa na osnovi MAC naslova, RADIUS in TACACS+ avtorizacija za dostop do nadzora;

xiii. nadzor (management): Web GUI, CLI, Device Locator, Telnet Server, Telnet odjemalec, TFTP odjemalec, SNMP v1, v2c, v3, SNMP Traps, Dual Image Support, System Log, RMON v1, BootP/DHCP odjemalec, DHCP Auto konfiguracija, SNTP, Port Description, CPU Monitoring, Web GUI Traffic Monitoring, LLDP;
xiv. MIB: MIB II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), SNMP v2 MIB (RFC 1907), RMON MIB (RFC 1757, 2819), Ether-like MIB (RFC 2021), 802.1p MIB (RFC 1643, 2358, 2665), IF MIB (RFC 2674), RADIUS avtentikacijski odjemalec MIB (RFC 2233, 2863), RADIUS accounting odjemalec MIB (RFC 2618), Private MIB;

xv. (na primer: D-Link DGS-3100-48 ali boljši).

c) Diskovno polje (1 kos):

i. zunanji priklop: FC;

ii. notranji priklop: vsaj 24 SATA 3Gb/s diskov;
iii. podpora RAID 0/1/0+1/10/3/5/50/6/60 (s strojno opremo);
iv. 24x 2TB enterprise SATA diskov namenjenih za delovanje 24/7 z vsaj 5 leti garancije (na primer Seagate Enterprise ST32000644NS ali boljši), certificirana vgradnja;
v. redundantno napajanje (vsaj 3x 400W), redundatni raid kontroler z vgrajenim Cache backup modulom in baterijo;
vi. možnost za priklop na LAN za obveščanje o napakah preko e-maila ;
vii. možnost priklopa dodatnih JBOD ohišij (za skupaj do vsaj 100 HD);
viii. rackmount ohišje (z vso potrebno opremo - raili in vijaki ...), čim manjša višina (maksimalna višina 4U);
ix. (na primer Infortrend ESDS S24F-R1840).

d) Računski strežnik (9 kosov):

i. ohišje:

· rackmount 1U, z vsem potrebnim za montažo v rack,
· 4 hotswap prostori za 3.5’’ SATA/sas-3Gbps diske z vgrajenim backplane-om,
· vgrajen vsaj 560W napajalnik (če je dovolj močan za opisano konfiguracijo, drugače močnejši),
· hlajenje: vgrajeni ventilatorji 6 (40mm) PWM,
· 2x USB 2.0 in COM port na sprednji strani,
· (na primer: Supermicro SC815TQ-563UB);
ii. matična plošča:

· ATX, 

· 2x 1944 pin G34 socket,  

· chipset, ki podpira spodaj opisan procesor (istega proizvajalca kot je procesor),
· razširitvene možnosti: 2x PCI Express x8 2.0,
· vgrajena grafična kartica z 16 MB lastnega pomnilnika,
· konektorji: vsaj 7x USB 2.0 (2 zadaj, 1 notranji, 2 header-ja), 1x Fast UART 16550 serial, 1x com header, 4x SATA 3GBps, 2x 10/100/1000Mbit LAN, 1x LAN za IPMI, PS/2 porta za miš in tipkovnico, VGA port,
· 16x DDR3 1333/1066/800 registred ECC unbuffered ecc in ne-ecc DIMM, 

· (na primer: Supermicro H8DGU-F, oz. skupaj z ohišjem, Supermicro A+ AS-1022G-NFT);
iii. procesor (2 kosa):

· 2.4GHz/1066 8x 512KB L2 predpomnilnik, 2x 6MB L3 predpomnilnik, 3200MHz bus speed DDR, 45 nm tehnologija, max 1.3V napajanje, podpira MMX, SSE, SSE2 in SSE3, SSE4a, 3Dnow, AMD-V 2.0 tehnologije, osem jeder,

· (na primer: AMD Opteron 6136 ali boljši);

iv. delovni pomnilnik:

· 64GB: 16 modulov po 4GB, DDR3 1333 ecc registred, iz seznama kompatibilnih pomnilnikov proizvajalca matične plošče;

v. trdi disk:

· vsaj 1x 500GB, SATA, 3Gbps 7200rpm, 16MB cache, narejen za neprekinjeno delovanje,
e) (na primer Seagate Enterprise ST3500514NS).

f) Naprava za neprekinjeno napajanje (2 kosa):

i. napajanje na izhodu vsaj 3000 VA, 230V, 47-53Hz,
ii. 8 priključkov IEC 320 C13,
iii. 1 priključek IEC 320 C19,
iv. stalno preverjanje vhodnega napajanja in pri odstopanjih avtomatskega prehoda na baterijsko napajanje,
v. tipičen čas polnitve baterij do 3h,
vi. vsaj 17min delovanja pri 1000W obremenitve, vsaj 5min pri 2000W,
vii. prednapetostna zaščita,
viii. možnost dodatka kartic za omrežni nadzor ter za nadzor okolice (temperatura, vlaga),
ix. namenjen za vgradnjo v 19'' strežniško omaro,
x. maks. višina 2U,
xi. garancija mora veljati tudi za baterije,
xii. (na primer: APC SMART UPS 300VA SUA3000RMI2U).
g) Ostale zahteve:
Poleg zgoraj naštetih komponent mora ponudba vsebovati tudi vso potrebno opremo za njihovo povezavo v delujočo računalniško gručo. Minimalni garancijski rok za celotno računalniško gručo ali posamezne komponente mora biti vsaj 3 leta od prevzema funkcionalno delujoče gruče. Odzivni čas servisne službe v primeru okvare mora biti največ en delovni dan, popravilo mora biti izvedeno najkasneje v treh delovnih dneh. Prodajalec mora zagotavljati ustrezne nadomestne dele vsaj 5 let od prevzema funkcionalno delujoče gruče.
4. Kriteriji za izbiro in sklenitev pogodbe

Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika, ki bo v celoti izpolnjeval pogoje podane tako v 2. (Popolna ponudba) kot v 3. točki (Tehnične zahteve), ter bo ponudil najnižjo ceno. Ponudbena cena vključuje DDV in je izražena v evrih.
V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Naročnik ne dopušča predložitve variantnih ponudb.

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena Zakona o javnem naročanju.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 3 delovnih dneh po sprejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (Katarini Drobnič Sterle) ali po pošti na naslov:
CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU – Številka naročila: 21-2010
Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 16.11.2010 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka. 

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vloge so lahko napisane v slovenskem ali v angleškem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

6. Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do 12.11.2010 do 10.00 ure. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila po odprtem postopku 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (http://www.cipkebip.org) in na Portalu javnih naročil. 

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16.11.2010 ob 10.30 uri na naslovu 

CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Predavalnica B220.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

9. Garancije v zvezi z javnim naročilom

Vsi ponudniki so dolžni predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe. Naročnik bo vnovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.
Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, ki je predmet tega razpisa.
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem funkcionalnem prevzemu opreme predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati en dan več kot garancijski rok.
10. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

11. Dodatne informacije

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2B in ZRPJN ne določa drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

S spoštovanjem,










    Dr. Livija Tušar










Poslovna direktorica

Priloge: 

1. Izpolnjeni in podpisani podatki o ponudniku Obrazec A
2. Izpolnjen in podpisan predračun Obrazec B
3. Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev Obrazec C
4. Izpolnjena in podpisana izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev Obrazec D
5. Izpolnjena in podpisana izjava o odzivnem času za servis Obrazec E
6. Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P Obrazec F s prilogo F1 in F2
7. Garancija za resnost ponudbe Obrazec G
8. Izjava banke Obrazec H
9. Dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeno računalniško gručo (Priloga št. 1)
10. Izpolnjen in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe (Priloga št. 2)










Obrazec A

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 21-2010
P O D A T K I  O  P O N U D N I K U
Predmet javnega naročila po odprtem postopku je nakup: računalniška gruča.
Podatki o ponudniku:

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Zakoniti zastopnik:
	

	Davčna številka:
	

	Matična številka:
	

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Številke transakcijskih računov:
	

	Odprtih pri banki:
	

	Kontaktna oseba:
	

	GSM kontaktne osebe::
	

	Številka telefona:
	

	Številka telefaxa:
	

	Elektronski naslov:
	

	Spletni naslov:
	


Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

______________________________

Žig in podpis ponudnika
Kraj in datum: _______________________________











Obrazec B

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 21-2010
PONUDNIK:

Naziv:.........................................................
Naslov:.......................................................
Davčna številka:.........................................
Matična številka:........................................

Transakcijski račun:...................................
P R E D R A Č U N št.: ______________

Datum izdaje: 

Kraj Izdaje:

Javno naročilo po odprtem postopku za nakup: računalniška gruča
	Zap. Št.
	 Opis artikla
	Količina
	Cena na enoto (brez DDV v EUR)
	Skupaj (brez DDV v EUR)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Skupaj (brez DDV v EUR)
	
	
	
	

	Popust (__%) (EUR)
	
	
	
	

	20% DDV (EUR)
	
	
	
	

	Skupaj za plačilo (EUR)
	
	
	
	


Cene so končne in v njih so všteti vsi stroški uvoza in distribucije.
Dobavni rok: 30 dni.

Plačilni pogoji: 60 dni.

Veljavnost ponudbe: 90 dni.

Garancijski rok: 3 leta
Prodajalec:

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec C

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 21-2010
Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov__ _____________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

	Zap.št.
	Pogoji
	Izpolnjujemo 
(vpišite Da oz. Ne)

	1
	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
	

	2
	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
	

	3
	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. In 2. odstavku 42. člena ZJN-2B.
	

	4
	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).
	

	5
	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilagamo izpolnjen in podpisan obrazec F.
	

	6
	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. Člen ZJN-2B).
	

	7
	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.
	

	8
	Izjavljamo tudi, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.
	

	9
	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).
	


Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec D

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 21-2010
Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov: _ _____________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Tehnične zahteve za »računalniško gručo«:
	Zap. Št.
	Tehnična oziroma druga zahteva
	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve
	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je podatek naveden
	Opomba

	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	a)
	Nadzorni strežnik:
	
	
	

	
	ohišje:
	
	
	

	1
	rackmount 2U, z vsem potrebnim za montažo v rack,
	
	
	

	2
	8 hotswap prostorov za 3.5’’ sas-3Gbps diske z vgrajenim backplane-om,
	
	
	

	3
	vgrajen vsaj 720W redundančni napajalnik (če je dovolj močan za opisano konfiguracijo v okrnjenem načinu – ko deluje samo 1 del od dveh, drugače močnejši),
	
	
	

	4
	hlajenje: vgrajeni ventilatorji 3 (80mm),
	
	
	

	
	matična plošča:
	
	
	

	5
	ATX, 
	
	
	

	6
	2x 1944 pin G34 socket,  
	
	
	

	7
	chipset, ki podpira spodaj opisan procesor (istega proizvajalca kot je procesor),
	
	
	

	8
	razširitvene možnosti: 3x PCI Express x16 2.0, 1x PCI Express x8, 2x PCI Express,
	
	
	

	9
	vgrajena grafična kartica z 16 MB lastnega pomnilnika,
	
	
	

	10
	konektorji: vsaj 8x USB 2.0 (2 zadaj, 2 notranja, 2 header-ja), 1x COM, 1x COM header, 6x SATA 3GBps, 8x SAS 6GBps, 2x 10/100/1000Mbit LAN, 1x LAN za IPMI, PS/2 porta za miš in tipkovnico,
	
	
	

	11
	16x DDR3 1333/1066/800 registred ali unbuffered ecc in ne-ecc DIMM, 
	
	
	

	12
	podpora 8x SAS  in 6x SATA,
	
	
	

	
	procesor (2 kosa):
	
	
	

	13
	2.3GHz/1066, 8x 512KB L2 predpomnilnik, 2x 6MB L3 predpomnilnik, 3200MHz bus speed DDR, 45 nm tehnologija, max 1.3V napajanje, podpira MMX, SSE, SSE2 in SSE3, SSE4a, 3Dnow, AMD-V 2.0 tehnologije, osem jeder,
	
	
	

	
	delovni pomnilnik:
	
	
	

	14
	32GB: 8 modulov po 4GB DDR3 1333 ecc reg (iz seznama kompatibilnih pomnilnikov proizvajalca matične plošče);
	
	
	

	
	trdi disk (2 kosa):
	
	
	

	15
	vsaj 300GB, SAS 6Gbps, 15000rpm, 16MB cache, narejen za neprekinjeno delovanje,
	
	
	

	16
	vmesnik Fibre Channel Host Bus Adapter:
	
	
	

	17
	2 portni, za priklop zunanjega diskovja, ustrezen za opisani strežnik ter za diskovno polje, 8GBps.
	
	
	

	b)
	Omrežno stikalo:
	
	
	

	
	priključki:
	
	
	

	1
	48x 10/100/1000BASE-T port,
	
	
	

	2
	4x Combo SFP slot,
	
	
	

	3
	port za RS-232 konzolo,
	
	
	

	4
	stacking: 2x HDMI stacking Port, do 6 enot na stack, stacking bandwidth do 10Gbps z linearno topologijo, do 20Gbps z dvosmerno redundantno ring topologijo;
	
	
	

	
	zmogljivost:
	
	
	

	5
	kapaciteta:116Gbps, 86.3Mpps 64-Byte Packet Fowarding Rate,
	
	
	

	6
	8K Velikost MAC Address Tabele, Packet Buffer 1.5MB, Jumbo Frame (Max.) 10,240B;
	
	
	

	7
	napajanje: 240V, 50Hz, do 110W;
	
	
	

	8
	dimenzije: 440mm x 310mm x 44mm, 1U, do 5,5kg;
	
	
	

	9
	EMI/EMC FCC Class A, ICES-003 Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A;
	
	
	

	10
	programske zmožnosti (functions);
	
	
	

	11
	L2 lastnosti (features):
	
	
	

	12
	IGMP snooping v1, v2,
	
	
	

	13
	do 256 IGMP snooping skupin,
	
	
	

	14
	do 64 statičnih multicast naslovov,
	
	
	

	15
	IGMP per VLAN,
	
	
	

	16
	IGMP snooping fast leave,
	
	
	

	17
	MLD snooping,
	
	
	

	18
	802.1D STP,
	
	
	

	19
	802.1s MSTP,
	
	
	

	20
	802.1w RSTP,
	
	
	

	21
	STP Loopback Detection,
	
	
	

	22
	BPDU filtering,
	
	
	

	23
	802.3ad Link Aggregation: do 32 skupin na napravo, 8 portov na skupino,
	
	
	

	24
	zrcaljenje,
	
	
	

	25
	one-to-one mode,
	
	
	

	26
	many-to-one mode,
	
	
	

	
	VLAN:
	
	
	

	27
	802.1Q,
	
	
	

	28
	VLAN skupine,
	
	
	

	29
	skupaj 256 VLAN skupin, max. 256 statičnih,
	
	
	

	30
	maks. 256 dinamičnih VLAN skupin,
	
	
	

	31
	GVRP;
	
	
	

	32
	ACL (Access Control List):
	
	
	

	33
	profili/pravila (max Mask/Profiles): 15 profilov, 240 pravil na profil,
	
	
	

	34
	časovni ACL,
	
	
	

	35
	vsebinski ACL glede na: 802.1p prioriteto, MAC naslov, IP naslov, L4 tip protokola, VID, Ether type, DSCP, TCP/UDP številko porta;
	
	
	

	36
	kvaliteta storitve (QoS):
	
	
	

	37
	4 prioritetne vrste,
	
	
	

	38
	802.1p standarde
	
	
	

	39
	nadzor vrst: WRR/Strict/ST+WRR načini,
	
	
	

	40
	nadzor širine pretoka (bandwith),
	
	
	

	41
	port in pretok glede na nadzor širine pretoka razdrobljenost do 64Kbps, 
	
	
	

	42
	razred storitve glede na: 802.1p prioriteto, Ether type, DSCP, TCP/UDP številka porta, VLAN MAC naslov, IP naslov, tip protokola;
	
	
	

	
	varnost:
	
	
	

	43
	Safeguard Engine,
	
	
	

	44
	SSH v2,
	
	
	

	45
	SSL v3,
	
	
	

	46
	port varnost: 16 MAC na port,
	
	
	

	47
	Broadcast Storm Control;
	
	
	

	48
	AAA:802.1X avtentikacija na osnovi porta/MAC naslova, gost VLAN, kontrola dostopa na osnovi MAC naslova, RADIUS in TACACS+ avtorizacija za dostop do nadzora;
	
	
	

	49
	nadzor (management): Web GUI, CLI, Device Locator, Telnet Server, Telnet odjemalec, TFTP odjemalec, SNMP v1, v2c, v3, SNMP Traps, Dual Image Support, System Log, RMON v1, BootP/DHCP odjemalec, DHCP Auto konfiguracija, SNTP, Port Description, CPU Monitoring, Web GUI Traffic Monitoring, LLDP;
	
	
	

	50
	MIB: MIB II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), SNMP v2 MIB (RFC 1907), RMON MIB (RFC 1757, 2819), Ether-like MIB (RFC 2021), 802.1p MIB (RFC 1643, 2358, 2665), IF MIB (RFC 2674), RADIUS avtentikacijski odjemalec MIB (RFC 2233, 2863), RADIUS accounting odjemalec MIB (RFC 2618), Private MIB;
	
	
	

	
	
	
	
	

	c)
	Diskovno polje:
	
	
	

	1
	zunanji priklop: FC;
	
	
	

	2
	notranji priklop: vsaj 24 SATA 3Gb/s diskov;
	
	
	

	3
	podpora RAID 0/1/0+1/10/3/5/50/6/60 (s strojno opremo);
	
	
	

	4
	24x 2TB enterprise SATA diskov namenjenih za delovanje 24/7 z vsaj 5 leti garancije (na primer Seagate Enterprise ST32000644NS ali boljši), certificirana vgradnja;
	
	
	

	5
	redundantno napajanje (vsaj 3x 400W), redundatni raid kontroler z vgrajenim Cache backup modulom in baterijo;
	
	
	

	6
	možnost za priklop na LAN za obveščanje o napakah preko e-maila ;
	
	
	

	7
	možnost priklopa dodatnih JBOD ohišij (za skupaj do vsaj 100 HD);
	
	
	

	8
	rackmount ohišje (z vso potrebno opremo - raili in vijaki ...), čim manjša višina (maksimalna višina 4U);
	
	
	

	
	
	
	
	

	d)
	Računski strežnik:
	
	
	

	
	ohišje:
	
	
	

	1
	rackmount 1U, z vsem potrebnim za montažo v rack,
	
	
	

	2
	4 hotswap prostori za 3.5’’ SATA/sas-3Gbps diske z vgrajenim backplane-om,
	
	
	

	3
	vgrajen vsaj 560W napajalnik (če je dovolj močan za opisano konfiguracijo, drugače močnejši),
	
	
	

	4
	hlajenje: vgrajeni ventilatorji 6 (40mm) PWM,
	
	
	

	5
	2x USB 2.0 in COM port na sprednji strani,
	
	
	

	
	matična plošča:
	
	
	

	
	ATX, 
	
	
	

	6
	2x 1944 pin G34 socket,  
	
	
	

	7
	chipset, ki podpira spodaj opisan procesor (istega proizvajalca kot je procesor),
	
	
	

	8
	razširitvene možnosti: 2x PCI Express x8 2.0,
	
	
	

	9
	vgrajena grafična kartica z 16 MB lastnega pomnilnika,
	
	
	

	10
	konektorji: vsaj 7x USB 2.0 (2 zadaj, 1 notranji, 2 header-ja), 1x Fast UART 16550 serial, 1x com header, 4x SATA 3GBps, 2x 10/100/1000Mbit LAN, 1x LAN za IPMI, PS/2 porta za miš in tipkovnico, VGA port,
	
	
	

	11
	16x DDR3 1333/1066/800 registred ECC unbuffered ecc in ne-ecc DIMM, 
	
	
	

	12
	(na primer: Supermicro H8DGU-F, oz. skupaj z ohišjem, Supermicro A+ AS-1022G-NFT);
	
	
	

	
	procesor:
	
	
	

	13
	2.4GHz/1066 8x 512KB L2 predpomnilnik, 2x 6MB L3 predpomnilnik, 3200MHz bus speed DDR, 45 nm tehnologija, max 1.3V napajanje, podpira MMX, SSE, SSE2 in SSE3, SSE4a, 3Dnow, AMD-V 2.0 tehnologije, osem jeder,
	
	
	

	
	delovni pomnilnik:
	
	
	

	14
	64GB: 16 modulov po 4GB, DDR3 1333 ecc registred, iz seznama kompatibilnih pomnilnikov proizvajalca matične plošče;
	
	
	

	
	trdi disk:
	
	
	

	15
	vsaj 1x 500GB, SATA, 3Gbps 7200rpm, 16MB cache, narejen za neprekinjeno delovanje,
	
	
	

	
	
	
	
	

	e)
	Naprava za neprekinjeno napajanje (2 kosa):
	
	
	

	1
	napajanje na izhodu vsaj 3000 VA, 230V, 47-53Hz,
	
	
	

	2
	8 priključkov IEC 320 C13,
	
	
	

	3
	1 priključek IEC 320 C19,
	
	
	

	4
	stalno preverjanje vhodnega napajanja in pri odstopanjih avtomatskega prehoda na baterijsko napajanje,
	
	
	

	5
	tipičen čas polnitve baterij do 3h,
	
	
	

	6
	vsaj 17min delovanja pri 1000W obremenitve, vsaj 5min pri 2000W,
	
	
	

	7
	prednapetostna zaščita,
	
	
	

	8
	možnost dodatka kartic za omrežni nadzor ter za nadzor okolice (temperatura, vlaga),
	
	
	

	9
	namenjen za vgradnjo v 19'' strežniško omaro,
	
	
	

	10
	maks. višina 2U,
	
	
	

	11
	garancija velja tudi za baterije,
	
	
	

	
	
	
	
	


Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od I. do III. se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni III. je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni IV je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone III zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati pid).

V koloni V lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah III in IV.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec E

Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 21-2010
Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov__ _____________________________

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas servisne službe v primeru okvare dobavljene gruče v dolžini največ en delovni dan, popravilo pa bo izvedeno najkasneje v treh delovnih dneh. 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za računalniško gručo št. 21-2010.

V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:











Obrazec F
Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
Številka razpisa: 21-2010

Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov__ _____________________________

Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun
 in S.BON-1/P
ki izkazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo prijave ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih.
Obrazcu F je obvezno potrebno priložiti prilogi: 

Priloga F1:
potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski

račun 

Priloga F2:
S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).











Obrazec G
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec
Naslov upravičenca
Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z oznako 21-2010 za nakup računalniške gruče za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije). Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. je ponudnik ................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  …………………….EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ...................., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)










Obrazec H
Izjava banke
Podjetje 

Naslov:  

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana z oznako 21-2010 za nakup računalniške gruče.
I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

1. bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj en dan po preteku roka za dokočno izvedbo posla,

2. bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja.
 in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum: 

                                               Žig banke                                    Podpis:

Priloga št. 1
Naročnik: CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane 

     pristope v kemiji in biologiji proteinov

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 21-2010
Ponudnik (podjetje): ___________________

Naslov: _______________________________

Dokazila o domačih in mednarodnih referencah za ponujeno računalniško gručo
Seznam najmanj treh nakupov podobnega sistema doma ali v tujini v zadnjih dveh letih (2008 in 2009) pri različnih naročnikih.
	Zap.št.
	Referenčna stranka
	Oprema
	Čas realizacije

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V ___________________, dne _____________________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga št. 2
VZOREC POGODBE

Številka razpisa: 21-2010
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: SI90147502, kot kupec

in

___________________________________________, ki ga zastopa _______________________ _______________________, kot prodajalec

Se dogovorita in skleneta naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO
št.__________

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

a. je kupec na podlagi 25. člena ZJN-2B izvedel odprti postopek oddaje naročila za nakup računalniške gruče (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),

b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,

c. Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. Operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po ponudbi št. _______ z dne _________ in predračunu št. _______ z dne ___________ .

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa 21-2010, z dne 28.10.2010.
3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbena cena za predmet pogodbe __________________________________EUR. Tako dogovorjena pogodbena cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne popuste in stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da ne bo nobenih dodatnih stroškov z dostavo opreme, njegove instalacije in osnovnega usposabljanja uporabnika.

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave 30 dni od dneva podpisa pogodbe. V primeru prekoračitve pogodbenega dobavnega roka, se zaračunajo zakonske zamudne obresti.
Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste. 

5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravna najkasneje v 60-ih dneh.

6. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan od funkcionalne postavitve naprave. 

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višinini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide s prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, oz. vsaj 3 leta od dneva funkcionalnega prevzema opreme. Prodajalec mora zagotavljati ustrezne nadomestne dele vsaj 5 let od prevzema funkcionalno delujoče gruče.
Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v dolžini največ en delovni dan, popravilo pa mora biti izvedeno najkasneje v treh delovnih dneh. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora prodajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.
Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

8. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

9. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:







Datum:

Prodajalec:






Kupec:

Center odličnosti za integrirane








  pristope v kemiji in biologiji proteinov









Direktorica:








Dr. Livija Tušar
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